Abb. CD.5.2.5
R-Faktor 
 
  

[kJ mm/qm/h]
*
Bearbeiter: 
  M. Sommer und B. Murschel
Quelle: Berechnung












*
Langjährige, mittlere Regen- und Oberflächenabflußfaktoren, R-Faktoren (in kJ mm m-2 h-1), der "Allgemeinen Bodenabtragsgleichung" (ABAG) im Kraichgau. Für 4 Klimastationen erfolgte eine detaillierte Berechnung des R-Faktors auf Tagesbasis (Lombardi 1979). Zur Übertragung dieser Werte in die Fläche wurde das Niederschlagsgrid verwendet. 