Abb. CD.5.2.7
LS-Faktor 




*
Bearbeiter: M. Sommer
Quelle: Berechnung













*
Topographiefaktoren, LS-Faktoren (dimensionslos), der "Allgemeinen Bodenabtragsgleichung" (ABAG) im Kraichgau. Die Hanglänge wird auf Basis des digitalen Höhenmodells DHM 50 nach Hickey et al. (1994) berechnet, die LS-Faktoren selbst nach Feldwisch (1995). Hanglänge und -neigung wird für jede Einheit nach einer maximalen Reliefdifferenzierung getrennt bestimmt, d.h. die erodierende Fläche (keine Wälder, Siedlungen und Sedimentationsgebiete) wird nochmals in Hang- und Scheitelbereichen unterteilt und mit dem Wegenetz aus dem ATKIS überlagert.

