Abb. CD.5.2.6
K-Faktor 



[t h/ha/N]
*
Bearbeiter: M. Sommer
Quelle: Berechnung













*
Bodenerodierbarkeitsfaktoren, K-Faktoren (in t h ha-1 N-1), der "Allgemeinen Bodenabtragsgleichung" (ABAG) im Kraichgau. Es gehen nur Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung auf der erodierenden Fläche in die Berechnung mit ein (keine Wälder, Siedlungen und Sedimentationsgebiete). Der K-Faktor von Lößböden errechnet sich nach Martin (1988) auf Basis der Daten des Institutes für Bodenkunde und Standortslehre der Universität Hohenheim, für Nicht-Lößböden kommt der Berechnungsmodus des Geologischen Landesamtes, Freiburg (GLA 1997) zur Anwendung. Dargestellt sind flächengewichtete Mittelwerte der Kartiereinheiten auf Basis der Bodenübersichtskarte 1:200.000.
