Seite 1/3
Elektromagnetismus

Zur Beschreibung eines elektromagnetischen Feldes dienen fünf Vektorfelder, die alle vom Ort und von der Zeit abhängen: die elektrische Feldstärke , die magnetische Feldstärke , die elektrische Flußdichte , die magnetische Flußdichte , die elektrische Stromdichte . Für jedes reguläre Flächenstück mit der (positiv umlaufenen) Randkurve gilt dann (in SI-Einheiten) das Induktionsgesetz (M. Faraday) das Durchflutungsgesetz (J.C. Maxwell) wobei für jeden regulären räumlichen Bereich mit Randfläche gelten muß: (elektrischer Fluß durch ) (keine magnetische Ladung) |

Seite 1/3