Seite 1/2
Elektrischer Strom

Fließt ein elektrischer Strom in einem Leiter, so ist er durch zwei Vektorfelder charakterisiert: , die elektrische Stromdichte , , die elektrische Feldstärke . Ist ein Flächenstück im Leiter mit Normalenvektor , so liefert das Integral die Stromstärke des elektrischen Stromes durch . Auch hier wird wieder der Anteil, der entgegengesetzt zu fließt, negativ gezählt. |

Seite 1/2