bei Fragen: E-mail an: abed@kom.tu-darmstadt.de
| Netze | Ethernet |  |
Wir haben gesehen, daß es bei einem Netz, das nach dem Bus-Prinzip funktioniert, zu Kollisionen kommen kann. Das liegt daran, daß eine Nachricht sich von der Quelle her ausbreitend die gesamte Leitung belegt, potentiell aber alle beteiligten Rechner gleichzeitig anfangen können zu senden. Wenn die Nachrichten zweier Rechner sich auf der Leitung treffen, überlagern sich ihre Schwingungen, die einzelnen Nachrichten werden für die Empfänger unverständlich. Man spricht von einer Kollision. Wie kann dieses Problem gelöst werden? Hier wieder eine Reihe von Vorschlägen zur Lösung des Kollisionsproblems. Entspricht einer der folgenden Vorschläge in etwa Ihrer Antwort? Die Rechner verständigen sich untereinander, bevor sie eine Nachricht senden. Kollisionen können nicht vermieden werden, wird eine Kollision festgestellt, dann wird die Nachricht einfach wiederholt. Die Rechner senden nur, wenn der Bus frei ist. Jeder Rechner darf nur zu einem bestimmten, vorher ihm zugeordneten Zeitpunkt senden. Probieren Sie auch die anderen Vorschläge aus. Falls Ihre Antwort nicht darunter sein sollte, können Sie sich gerne an den Kursleiter (abed@multibook.de) wenden.
Erinnerung: Das Problem der Kollisionen in Bus-Verbindungen