bei Fragen: E-mail an: abed@kom.tu-darmstadt.de
| Netze | Ethernet |  |
Wir haben gesehen, daß es bei einem Netz, das nach dem Bus-Prinzip funktioniert, zu Kollisionen kommen kann. Das liegt daran, daß eine Nachricht sich von der Quelle her ausbreitend die gesamte Leitung belegt, potentiell aber alle beteiligten Rechner gleichzeitig anfangen können zu senden. Wenn die Nachrichten zweier Rechner sich auf der Leitung treffen, überlagern sich ihre Schwingungen, die einzelnen Nachrichten werden für die Empfänger unverständlich. Man spricht von einer Kollision. Wie kann dieses Problem gelöst werden?
Erinnerung: Das Problem der Kollisionen in Bus-Verbindungen