bei Fragen: E-mail an: abed@kom.tu-darmstadt.de
| Disk-Scheduling-Algorithmen |  |
Accurate (Verbesserter) SCAN-EDF-Algorithmus Der Mechanismus des SCAN-EDF-Algorithmus kann durch eine akkuratere Verzerrung der Zeitschranke verbessert werden, wenn man die aktuelle Position des Plattenkopfes berücksichtigt . Diese Position kann in Abhängigkeit von den Blocknummem und der aktuellen Richtung der Kopfbewegung gemessen werden. Wenn sich der Kopf aufwärts in Richtung Nmax bewegt, ist die Verzerrung der Zeitschranke eine andere als wenn der Kopf sich abwärts in Richtung der ersten Blöcke bewegt. Dieser Algorithmus weist zwar eine komplexere Berechnung auf als andere, bietet aber speziell bei wenigen gleichen Zeitschranken Verbesserungen, die den Nachteil der komplexeren Berechnung ausgleichen.
Multimedia-Platten- Scheduling