In diesem Projekt erfolgt die numerische Erfassung von Kegelabschnitten.
Der Abschnitt muß parallel zur Kegelachse erfolgen. Der Rechenalgo-
rithmus wird mittels einer eingerichteten Function, an die als 
Werte die Kegelhöhe hk, der Kegelgrundkreisdurchmesser dk, das Maß für 
die Außermittigkeit der Schnittlage gegenüber der Kegelachse und
die Schichtenzahl N, mit der zu rechnen ist, übergeben. 
In der Function werden Kreisabschnittschichten als Volumen errechnet und 
aufsummiert. Verwendung findet zur Bogenbestimmung die 
Arcustangens-Funktion (Atn).