| Inhalt Fußnoten |

# Fußnoten

## Fußnote 8.1-1 |

Diese haben Sie bereits beim ADSP-2101 kennengelernt.

## Fußnote 8.2-1 |

s. K1705, KE7, A5.7

## Fußnote 8.2-2 |

Für Ende 1997 ist eine Version mit maximal 128 kbyte in Entwicklung.

## Fußnote 8.2-3 |

synonym für Programmzähler

## Fußnote 8.2-4 |

Von der Hardware werden diese Kurzadressen automatisch mit einem passenden 16 bit langen Offset zu einer Langadresse verknüpft.

## Fußnote 8.2-5 |

inbesondere der Daten im internen Datenspeicher

## Fußnote 8.2-6 |

Im Extremfall kann er aber auch den gesamten internen RAM-Bereich belegen.

## Fußnote 8.2-7 |

Der Inhalt von STKUN ist stets größer oder gleich dem Inhalt von STKOV.

## Fußnote 8.2-8 |

oder eines Teils davon

## Fußnote 8.2-9 |

Die Begrenzung der Stackgröße auf maximal 2 kbyte (1024 Wörter) ergibt sich aud der Tatsache, daß die höherwertigen Bits in den drei Verwaltungsregister immer auf 1 stehen.

## Fußnote 8.2-10 |

wie der in den Kurseinheiten 6 und 7 beschriebene digitale Signalprozessor

## Fußnote 8.2-11 |

Natürlich nur, wenn es sich nicht um eine ROM-lose Version handelt, also ein interner Festwertspeicher für die Programme vorhanden ist.

## Fußnote 8.2-12 |

Zur vollständigen Adreßcodierung können die restlichen Adreßsignale vom Adreßdecoder ausgewertet werden.

## Fußnote 8.2-13 |

Diese Betriebsarten werden von Siemens irreführenderweise mit Demultiplexed Bus Modi bezeichnet.

## Fußnote 8.2-14 |

Dies ist im Bild 8.2-9 gestrichelt gezeichnet.

## Fußnote 8.2-15 |

Auch hier ist natürlich eine Realisierung mit zwei parallelen Speicherbänken möglich, die z.B. durch das Adreßsignal A0 selektiert werden.

## Fußnote 8.2-16 |

also insbesondere die 16 bit breiten Befehle

## Fußnote 8.2-17 |

Der Einsatz von zwei externen Speicherbänken unterscheidet sich nicht wesentlich vom nicht gemultiplexten Betrieb, so daß wir hier nicht näher darauf eingehen.

## Fußnote 8.2-18 |

und zwar sind dies Leitungen von Potr P0. Die nicht als Chip-Select-Ausgänge benutzten Leitungen sind als Portleitungen frei verwendbar.

## Fußnote 8.2-19 |

die SFRs BUSCON0 - BUSCON4

## Fußnote 8.2-20 |

die SFRs ADDRESEL1 - ADDRESEL4

## Fußnote 8.3-1 |

oder Steuerwerk

## Fußnote 8.3-2 |

Dies führt zu der häufig zu lesenden bzw. hörenden, aber irreführenden Aussage, ein Prozessor führe in jedem Zyklus einen Befehl aus.

## Fußnote 8.3-3 |

Diese Register findet man bei sehr vielen modernen Mikroprozessoren, inbesondere den RISC-Prozessoren. Sie erleichtern wesentlich den Aufbau der Prozessorleistung. Ein Schreibbefehl in eines dieser Register kann z.B. einen zusätzlichen NOP-Befehl ersetzen.

## Fußnote 8.3-4 |

Zu Traps s. K1705, KE2, A1.12

## Fußnote 8.3-5 |

Die Adressierungsarten werden in K1705, KE2, A1.15, ausführlich beschrieben.

## Fußnote 8.3-6 |

Die Befehlsgruppen werden in K1705, KE2, A1.14, ausführlich beschrieben.

## Fußnote 8.4-1 |

Die Bearbeitung von Unterbrechungsanforderungen wird in K1705, KE2, A1.12 ausführlich beschrieben.

## Fußnote 8.4-2 |

auf den Seiten5-3 bis 5-4.

## Fußnote 8.4-3 |

also mit mehr als 64 kbyte externem Speicher,

## Fußnote 8.4-4 |

Dabei kann die Gruppen-Priorität GLVL frei gewählt werden.

## Fußnote 8.4-5 |

Natürlich kann es auch eine Interruptrouine ohne PEC-Einsatz sein.

| Inhalt Fußnoten |