| Lösungsvorschläge zu den Praktischen Übungen |  | Anhang |

## Lösungsvorschläge zu den Selbsttestaufgaben

Zu S4.3-1:

1. CR = 0 0 1 1 1 0 1 0 = $3A
   IR = 0 1 1 0 0 1 0 1 = $65

2. $4B = 0 1 0 0 1 0 1 1
   Bitdauer b = 416,6 µ

3. SR = 1 1 0 0 1 0 1 1 = $CB

   Interpretation und Begründung der Statusbits:

   PE = 1 | gerade Parität verletzt, da 9. Bit (Statusbit, 7 Datenbits) = L-Pegel ('1') statt H-Pegel ('0').
   FE = 1 | Framing error, da Stopbit (10. Bit) gleich = H-Pegel ('0') statt L-Pegel ('1').
   OE = | Overrun, aus Aufgabenstellung nicht zu entnehmen. OE = 0
   RDRF = 1 | Zeichen empfangen, aber noch nicht von der CPU gelesen
   TDRE = 1 | vorgegeben
   DCD = 0 | vorgegeben
   DSR = DTR | (Nullmodem) ® DSR = DTR = 0
   IF = 1 | da Interruptanforderung des Empfängers vorliegt

Zu S4.3-2:

1. Übertragungsrate 1/0,1ms = 10kHz 9600 bd. (Übertragungsrate 10 kbit/s)

2. Anzahl der Stopbits pro Zeichen: 1 Begründung: Die Zeichen werden im 8-bit-Code übertragen (vgl. d)

3. Paritätsbit:

   zwischen SB und StB liegen 9 Bits, hier 8 Datenbits und 1 Paritätsbit Even Parity, da die Anzahl der 1-Bits auf eine gerade Anzahl ergänzt werden.

4. 8-bit-Code:

   Gemäß Aufgabenstellung werden die Zeichen im erweiterten ASCII-Code übertragen, d.h. 7- oder 8-bit-Code. Die Überprüfung unter Berücksichtigung möglicher Paritätsbit-Kombinationen ergibt, daß die Zeichen im 8-Bit-Code übertragen werden, damit ergibt sich die Lage der Startbits (Bit 0 und Bit 11), 2 Stopbits nicht möglich, da Bit 20 und Bit 21 alternierend sind, d.h. 1 Stopbit; damit sind Bit 10 und Bit 21 Stopbits.

   Binäre Form der Zeichen: | 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
   MSB | LSB, MSB LSB
   Hexadezimale Form: | $76 $56

5. Buchstabenkombination: vV

| Lösungsvorschläge zu den Praktischen Übungen |  | Anhang |