| Anhang C: Programmiermodell R6551 |  | Anhang E: Schaltplan I/O-Karte |

Anhang D: Der erweiterte ASCII-Code

| ASCII-Code | IBM-Erweiterung
| 1. Tetrade
     0   1
     2  3  4  5  6  7
     8  9  A  B  C  D  E  F
2. T e t r a d e | 0 |
    NUL DLE
     LZ 0  @  P  `  p
    Die IBM-Erweiterung ist
    mittlerweile duch
    verschiedene landes-
    spezifische Erweite-
    rungen ersetzt worden.
    Weiterhin werden die
    erweiterten Zeichen in
    den verschiedenen
    Schriftarten auch
    unterschiedlich darge-
    stellt.
1 |
    SOH DC1
     !  1  A  Q  a  q
2 |
    STX DC2
     "  2  B  R  b  r
3 |
    ETX DC3
     #  3  C  S  c  s
4 |
    EOT DC4
     $  4  D  T  d  t
5 |
    ENQ NAK
     %  5  E  U  e  u
6 |
    ACK SYN
     &  6  F  V  f  v
7 |
    BEL ETB
     '  7  G  W  g  w
8 |
    BS  CAN
     (  8  H  X  h  x
9 |
    HT  EM
     )  9  I  Y  i  y
A |
    LF  SUB
     *  :  J  Z  j  z
B |
    VT  ESC
     +  ;  K  [  k  {
C |
    FF  FS
     ,  <  L  \  l  |
D |
    CR  GS
     -  =  M  ]  m  }
E |
    SO  RS
     .  >  N  ^  n  ~
F |
    SI  US
     /  ?  O  _  o  ¦

| Anhang C: Programmiermodell R6551 |  | Anhang E: Schaltplan I/O-Karte |