| Inhalt Fußnoten |

# Fußnoten

## Fußnote 4.1-1 |

Schnittstellenbausteine werden ausführlich in Kapitel II.3 beschrieben.

## Fußnote 4.1-2 |

vgl. Abschnitt I.2.6.

## Fußnote 4.1-3 |

vgl. Abschnitt I.2.6. und Abschnitt II.3.1.

## Fußnote 4.2-1 |

s. z.B. Abschnitt II.3.5.

## Fußnote *) |

vgl. Abschitt I.2.1.

## Fußnote 4.2-2 |

entfällt.

## Fußnote 4.2-3 |

entfällt.

## Fußnote 4.2-4 |

So können insbesondere auch nichtperiodische Ereignisse am Ausgang CB2 gezählt werden.

## Fußnote 4.2-5 |

Hinweis: Die erzeugte Datei (mit der Endung ".PIA") können Sie sich mit jedem Editor anschauen. In ihr sind die ausgegebenen Ausgangssignale zeilenweise im folgenden Format abgelegt: 8 Datenbits, Cx1, Cx2, Zeitdifferenz (X=A, B). Die Zeitdifferenz gibt den Abstand zum letzten aufgezeichneten Wert in Maschinenzyklen an. Ein "-" kennzeichnet einw Leitung, die als Eingang geschaltet ist.

## Fußnote 4.3-1 |

Sie wird in Abschnitt II.3.6 ausführlich beschrieben.

## Fußnote 4.3-2 |

Electronic Industries Associates

## Fußnote 4.3-3 |

Comité Consultatif International Télégrafique et Téléfonique

## Fußnote 4.3-4 |

In Abschnitt II.3.6 kann man die exakten Signalbezeichnungen nachlesen.

## Fußnote 4.3-2-1 |

Der allgemeine Aufbau einer ACIA wird in Abschnitt II.3.6 ausführlich beschrieben.

## Fußnote *) |

Die Bits 0 und 1 werden nach einer erfolgreichen Übertragung des nächsten Zeichens gelöscht.

## Fußnote 4.3-4-1 |

Zur Übung: Vergleichen Sie das disassemblierte Programm im Speicher mit dem Assemblerprogramm aus der Praktischen Übung P4.3-3 (Menü: Speicher, Eintrag: Disassembliert).

## Fußnote 4.3-4-2 |

Hinweis: Die erzeugte Datei (mit der Endung .V24) können Sie sich mit jedem Editor anschauen. In ihr sind die eingeschriebenen ASCII-Zeichen zeilenweise im folgenden Format abgelegt: Anzahl der Bits pro Zeichen, Zeichen im ASCII-Format (hexadezimal), Paritätsbit verwendet: 1=ja/0=nein, das Paritätsbit, Anzahl der Stopbits*2.)

## Fußnote 4.3-4-3 |

Zur Übung: Vergleichen Sie wieder das disassemblierte Programm im Speicher mit dem Assemblerprogramm aus der Praktischen Übung P4.3-4 (Menü: Speicher, Eintrag: Disassembliert).)

| Inhalt Fußnoten |