## Java-Applet PostByte

Kann Applet nicht starten...

Das PostByte-Applet verdeutlicht, wie der 6809 die Postbyte-Codierung vornimmt. In den vier oberen Feldern (Adressierung, Offset, Basis, Auto) kann man die gewünschte Adressierung zusammenstellen:

- Adressierung: direkte oder indirekte Adressierung
- Offset: kein Offset, numerischer Offset, Offset aus Register A, B oder D
- Basis: keine Basis oder eines der Register X, Y, U, S, PC
- Auto: automatisches Prä-Dekrement oder Post-Inkrement

Im unteren Feld (Ergebnis) gibt das Applet laufend die ausgewählte Adressierung aus.

- Mnemonic: Klartext; so sieht die Adressierung im Assembler-Code aus
- Binär: Postbyte(s) in Binär-Codierung. So kann man das Ergebnis mit den Tabellen vergleichen.
- Hexadezimal: So stehen die Postbytes im Speicher.

Falls der 6809 die gewählte Adressierung nicht unterstützt (beispielsweise 'A,-X'), erscheint eine Fehlermeldung.

Der Knopf 'Vorgaben' hilft, falls man vor lauter ungültiger Eingaben nicht mehr weiss, wie es weiter geht: Er setzt alle Adressierungs-Felder auf die Vorgabe ',X' zurück.