Next: Kompositionsdiagramm Up: Komponentendiagramme Previous: Komponentendiagramm

## Installationsdiagramm

deployment diagram

Syntax der Installationsdiagramme

Ins:1
  Rechnerknoten
  Abbildung: A.28
  Engl.: node
  Regeln:
  - Ein Rechnerknoten hat einen Namen und einen Typnamen. Beide können fehlen, jedoch nicht gleichzeitig.
  - Rechnerknoten werden mit Kommunikationsverbindungen miteinander verknüpft.
  - Rechnerknoten beinhalten beliebig viele Artefakte und Objekte.
  - Rechnerknoten können geschachtelt werden.
  - Es gibt für Geräte und Ausführungsumgebungen eigene Stereotypen, device bzw. execution env
  siehe auch: Artefakt (2), Kommunikationsverbindung (5)
  Andere Diagramme: Komponentendiagramme (Kmp:1)
  Beschreibung: Seite 126

Ins:2
  Artefakt
  Abbildung: A.28
  Engl.: artifact
  Regeln:
  - siehe Artefakt im Komponentendiagramm
  Andere Diagramme: Komponentendiagramm (Kmp:5)
  Beschreibung: Seite 124

Ins:3
  Abhängigkeit
  Abbildung: A.28
  Engl.: dependency
  Regeln:
  - Eine spezielle Abhängigkeit (deploy) verbindet ein Artefakt mit dem Rechnerknoten, auf dem es installiert ist.
  siehe auch: Artefakt (2)
  Andere Diagramme: Klassendiagramm (Kla:18), Paketdiagramm (2), Use-Case-Diagramm (Use:7), Komponentendiagramm (Kmp:6
  Beschreibung: Seite 124

Ins:4
  Einsatzbeschreibung
  Abbildung: A.28
  Engl.: deployment specification
  Regeln:
  - Ein Objekt, das nähere Einzelheiten über den Einsatz (die Installation) eines Artefaktes enthält.
  siehe auch: Abhängigkeit 3
  Beschreibung: Seite 126

Ins:5
  Kommunikationsverbindung
  Abbildung: A.28
  Engl.: communication association
  Regeln:
  - Kommunikationsverbindungen verknüpfen Rechnerknoten
  - Kommunikationsverbindungen können durch Stereotypen wie TCP/IP oder CORBA charakterisiert werden.
  siehe auch: Rechnerknoten (1)
  Beschreibung: Seite 126

Next: Kompositionsdiagramm Up: Komponentendiagramme Previous: Komponentendiagramm